// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca955x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	aliases {
		led-boot = &led_system;
		led-failsafe = &led_system;
		led-running = &led_system;
		led-upgrade = &led_system;
		label-mac-device = &eth0;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "Reset button";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wlan {
			label = "green:wlan";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		led_system: system {
			label = "green:system";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		sig1 {
			label = "green:sig1";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		sig2 {
			label = "green:sig2";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&pcie1 {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions: partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;
			};

			pridata: partition@50000 {
				label = "pri-data";
				reg = <0x050000 0x010000>;
				read-only;
			};

			art: partition@60000 {
				label = "art";
				reg = <0x060000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x00080080 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x0c 0x07600000 /* PORT6 PAD MODE CTRL */
			0x10 0x81000080 /* POWER_ON_STRAP */
			0x50 0xcc35cc35 /* LED_CTRL0 */
			0x54 0xca35ca35 /* LED_CTRL1 */
			0x58 0xc935c935 /* LED_CTRL2 */
			0x5c 0x03ffff00 /* LED_CTRL3 */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
			0x94 0x0000007e /* PORT6 STATUS */
		>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	pll-data = <0x56000000 0x00000101 0x00001616>;

	phy-handle = <&phy0>;

	mtd-mac-address = <&pridata 0x400>;
	mtd-mac-address-increment = <1>;
};

&eth1 {
	status = "okay";

	pll-data = <0x03000101 0x00000101 0x00001616>;

	mtd-mac-address = <&pridata 0x400>;

	fixed-link {
		speed = <1000>;
		full-duplex;
	};
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";
};

&usb_phy1 {
	status = "okay";
};

&usb1 {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};
