#!/bin/sh
#
# Copyright (C) 2013 OpenWrt.org
#

tplink_set_mac()
{
	local cfg=$1
	local offset=$2
	local mac

	. /lib/functions.sh

	mac=$(mtd_get_mac_binary u-boot 326656)
	mac=$(macaddr_add $mac $offset)

	ucidef_set_interface_macaddr $cfg $mac
}


[ -e /etc/config/network ] && exit 0

touch /etc/config/network

. /lib/functions/uci-defaults.sh
. /lib/mpc85xx.sh

ucidef_set_interface_loopback

board=$(mpc85xx_board_name)

case "$board" in
tl-wdr4900-v1)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth0.1" "eth0.2"
	ucidef_add_switch "switch0" "1" "1"
	ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "0t 2 3 4 5"
	ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "0t 1"
	tplink_set_mac lan -2
	tplink_set_mac wan 1
	;;

*)
	ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth0" "eth1"
	;;
esac

uci commit network

exit 0
