--- a/arch/mips/ath79/Kconfig
+++ b/arch/mips/ath79/Kconfig
@@ -829,6 +829,16 @@ config ATH79_MACH_CARAMBOLA2
 	select ATH79_DEV_USB
 	select ATH79_DEV_WMAC
 
+config ATH79_MACH_BHU_BXU2000N2_A
+	bool "BHU BXU2000n-2 rev. A support"
+	select SOC_AR934X
+	select ATH79_DEV_ETH
+	select ATH79_DEV_GPIO_BUTTONS
+	select ATH79_DEV_LEDS_GPIO
+	select ATH79_DEV_M25P80
+	select ATH79_DEV_USB
+	select ATH79_DEV_WMAC
+
 endmenu
 
 config SOC_AR71XX
--- a/arch/mips/ath79/Makefile
+++ b/arch/mips/ath79/Makefile
@@ -51,6 +51,7 @@ obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_AP83)		+= mach-a
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_AP96)		+= mach-ap96.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_ARCHER_C7)	+= mach-archer-c7.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_AW_NR580)	+= mach-aw-nr580.o
+obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_BHU_BXU2000N2_A)+= mach-bhu-bxu2000n2-a.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_CAP4200AG)	+= mach-cap4200ag.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_DB120)		+= mach-db120.o
 obj-$(CONFIG_ATH79_MACH_DIR_505_A1)	+= mach-dir-505-a1.o
--- a/arch/mips/ath79/machtypes.h
+++ b/arch/mips/ath79/machtypes.h
@@ -33,6 +33,7 @@ enum ath79_mach_type {
 	ATH79_MACH_AP96,		/* Atheros AP96 */
 	ATH79_MACH_ARCHER_C7,		/* TP-LINK Archer C7 board */
 	ATH79_MACH_AW_NR580,		/* AzureWave AW-NR580 */
+	ATH79_MACH_BHU_BXU2000N2_A1,	/* BHU BXU2000n-2 A1 */
 	ATH79_MACH_CAP4200AG,		/* Senao CAP4200AG */
 	ATH79_MACH_CARAMBOLA2,		/* 8devices Carambola2 */
 	ATH79_MACH_DB120,		/* Atheros DB120 reference board */
