/dts-v1/;

/include/ "rt3050.dtsi"

/ {
	compatible = "DCS-930", "ralink,rt3050-soc";
	model = "D-Link DCS-930";

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "spi", "jtag", "mdio", "rgmii", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	cfi@1f000000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0x1f000000 0x400000>;

		bank-width = <2>;
		device-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "kernel";
			reg = <0x50000 0x150000>;
		};

		partition@150000 {
			label = "rootfs";
			reg = <0x150000 0x2b0000>;
		};

		partition {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x3b0000>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		wifi {
			label = "d-link:red:alert";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};
		power {
			label = "d-link:green:status";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		wps {
			label = "d-link:blue:wps";
			gpios = <&gpio0 13 1>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
			linux,code = <0x101>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	esw@10110000 {
		ralink,portmap = <0x2f>;

		port@0 {
			compatible = "swconfig,port";
			swconfig,segment = "lan";
			swconfig,portmap = <0 4>;
		};
		port@1 {
			compatible = "swconfig,port";
			swconfig,segment = "lan";
			swconfig,portmap = <1 3>;
		};
		port@2 {
			compatible = "swconfig,port";
			swconfig,segment = "lan";
			swconfig,portmap = <2 2>;
		};
		port@3 {
			compatible = "swconfig,port";
			swconfig,segment = "lan";
			swconfig,portmap = <3 1>;
		};
		port@4 {
			compatible = "swconfig,port";
			swconfig,segment = "wan";
			swconfig,portmap = <4 0>;
		};
	};

	otg@101c0000 {
		status = "okay";
	};
};
