From 2c6115188c7353a601835885a6c544240cfc479e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Daniel Schwierzeck <daniel.schwierzeck@gmail.com>
Date: Fri, 30 Nov 2012 18:09:25 +0100
Subject: MIPS: VRX200: add option to boot from AVM EVA loader

Signed-off-by: Daniel Schwierzeck <daniel.schwierzeck@gmail.com>

--- a/arch/mips/cpu/mips32/vrx200/config.mk
+++ b/arch/mips/cpu/mips32/vrx200/config.mk
@@ -17,6 +17,9 @@ endif
 LIBS-y += $(CPUDIR)/lantiq-common/liblantiq-common.o
 
 ifndef CONFIG_SPL_BUILD
+ifdef CONFIG_SYS_BOOT_EVA
+ALL-y += $(obj)u-boot.bin.lzma
+endif
 ifdef CONFIG_SYS_BOOT_SFSPL
 ALL-y += $(obj)u-boot.ltq.sfspl
 ALL-$(CONFIG_SPL_LZO_SUPPORT) += $(obj)u-boot.ltq.lzo.sfspl
--- a/arch/mips/include/asm/arch-vrx200/config.h
+++ b/arch/mips/include/asm/arch-vrx200/config.h
@@ -161,6 +161,11 @@
 #define CONFIG_SYS_DISABLE_CACHE
 #endif
 
+#if defined(CONFIG_SYS_BOOT_EVA)
+#define CONFIG_SYS_TEXT_BASE		0x80100000
+#define CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
+#endif
+
 #if defined(CONFIG_SYS_BOOT_NOR)
 #define CONFIG_SYS_TEXT_BASE		0xB0000000
 #endif
