/ {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	compatible = "lantiq,xway", "lantiq,ar9";

	cpus {
		cpu@0 {
			compatible = "mips,mips34K";
		};
	};

	biu@1F800000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "lantiq,biu", "simple-bus";
		reg = <0x1F800000 0x800000>;
		ranges = <0x0 0x1F800000 0x7FFFFF>;

		icu0: icu@80200 {
			#interrupt-cells = <1>;
			interrupt-controller;
			compatible = "lantiq,icu";
			reg = <0x80200 0x28
				0x80228 0x28
				0x80250 0x28
				0x80278 0x28
				0x802a0 0x28>;
		};

		watchdog@803F0 {
			compatible = "lantiq,wdt";
			reg = <0x803F0 0x10>;
		};
	};

	sram@1F000000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "lantiq,sram";
		reg = <0x1F000000 0x800000>;
		ranges = <0x0 0x1F000000 0x7FFFFF>;

		eiu0: eiu@101000 {
			#interrupt-cells = <1>;
			interrupt-controller;
			compatible = "lantiq,eiu-xway";
			reg = <0x101000 0x1000>;
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <166 135 66 40 41 42>;
		};

		pmu0: pmu@102000 {
			compatible = "lantiq,pmu-xway";
			reg = <0x102000 0x1000>;
		};

		cgu0: cgu@103000 {
			compatible = "lantiq,cgu-xway";
			reg = <0x103000 0x1000>;
			#clock-cells = <1>;
		};

		rcu0: rcu@203000 {
			compatible = "lantiq,rcu-xway";
			reg = <0x203000 0x1000>;
		};
	};

	fpi@10000000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "lantiq,fpi", "simple-bus";
		ranges = <0x0 0x10000000 0xEEFFFFF>;
		reg = <0x10000000 0xEF00000>;

		localbus@0 {
			#address-cells = <2>;
			#size-cells = <1>;
			ranges = <0 0 0x0 0x3ffffff /* addrsel0 */
				1 0 0x4000000 0x4000010>; /* addsel1 */
			compatible = "lantiq,localbus", "simple-bus";
		};

		gptu@E100A00 {
			compatible = "lantiq,gptu-xway";
			reg = <0xE100A00 0x100>;
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <126 127 128 129 130 131>;
		};

		asc0: serial@E100400 {
			compatible = "lantiq,asc";
			reg = <0xE100400 0x400>;
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <104 105 106>;
			status = "disabled";
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			compatible = "lantiq,pinctrl-xr9";
			#gpio-cells = <2>;
			gpio-controller;
			reg = <0xE100B10 0xA0>;
		};

		asc1: serial@E100C00 {
			compatible = "lantiq,asc";
			reg = <0xE100C00 0x400>;
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <112 113 114>;
		};

		ifxhcd@E101000 {
			compatible = "lantiq,ifxhcd-arx100";
			reg = <0xE101000 0x1000
				0xE120000 0x3f000>;
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <62 91>;
			status = "disabled";
		};

		deu@E103100 {
			compatible = "lantiq,deu-arx100";
			reg = <0xE103100 0xf00>;
		};

		dma0: dma@E104100 {
			compatible = "lantiq,dma-xway";
			reg = <0xE104100 0x800>;
		};

		ebu0: ebu@E105300 {
			compatible = "lantiq,ebu-xway";
			reg = <0xE105300 0x100>;
		};

		mei@E116000 {
			compatible = "lantiq,mei-xway";
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <63>;
		};

		etop@E180000 {
			compatible = "lantiq,etop-xway";
			reg = <0xE180000 0x40000
				0xE108000 0x200>;
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <73 72>;
			mac-address = [ 00 11 22 33 44 55 ];
		};

		ppe@E234000 {
			compatible = "lantiq,ppe-arx100";
			interrupt-parent = <&icu0>;
			interrupts = <96>;
		};

		pci0: pci@E105400 {
			status = "disabled";
			#address-cells = <3>;
			#size-cells = <2>;
			#interrupt-cells = <1>;
			compatible = "lantiq,pci-xway";
			bus-range = <0x0 0x0>;
			ranges = <0x2000000 0 0x8000000 0x8000000 0 0x2000000	/* pci memory */
				  0x1000000 0 0x00000000 0xAE00000 0 0x200000>;	/* io space */
			reg = <0x7000000 0x8000		/* config space */
				0xE105400 0x400>;	/* pci bridge */
			lantiq,bus-clock = <33333333>;
			interrupt-map-mask = <0xf800 0x0 0x0 0x7>;
			interrupt-map = <0x7000 0 0 1 &icu0 30 1>;
			req-mask = <0x1>;
		};
	};

	adsl {
		compatible = "lantiq,adsl-arx100";
	};
};
