// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca956x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "Reset button";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		leds {
			label = "LED control button";
			linux,code = <KEY_LIGHTS_TOGGLE>;
			gpios = <&gpio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		pair {
			label = "Pair button";
			linux,code = <BTN_1>;
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wifi {
			label = "WiFi button";
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan {
			label = "green:lan";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi2g {
			label = "green:wifi2g";
			gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wifi5g {
			label = "green:wifi5g";
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};

	gpio-export {
		compatible = "gpio-export";

		led_control {
			gpio-export,name = "tp-link:led:control";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions: partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy-mask = <0>;

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		phy-mode = "sgmii";
		qca,mib-poll-interval = <500>;

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x00080080 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
		>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&phy0>;
	phy-mode = "sgmii";
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};
