// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "ar9341_tplink_tl-wa.dtsi"

/ {
	model = "TP-Link TL-WA860RE v1";
	compatible = "tplink,tl-wa860re-v1", "qca,ar9341";

	aliases {
		led-boot = &led_power_green;
		led-failsafe = &led_power_orange;
		led-running = &led_power_green;
		led-upgrade = &led_power_orange;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "Reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "WPS";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		onoff {
			label = "ONOFF";
			linux,code = <BTN_1>;
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan {
			label = "tp-link:green:lan";
			gpios = <&gpio 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_power_green: power_green {
			label = "tp-link:green:power";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		led_power_orange: power_orange {
			label = "tp-link:orange:power";
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan_green {
			label = "tp-link:green:wlan";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wlan_orange {
			label = "tp-link:orange:wlan";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};
