// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "mt7628an.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "totolink,lr1200", "mediatek,mt7628dan";
	model = "TOTOLINK LR1200";

	aliases {
		led-boot = &led_sys;
		led-failsafe = &led_sys;
		led-running = &led_sys;
		led-upgrade = &led_sys;
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_sys: sys {
			label = "lr1200:blue:sys";
			gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
		sms {
			label = "lr1200:blue:sms";
			gpios = <&gpio1 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
		wifi {
			label = "lr1200:blue:wifi";
			gpios = <&gpio1 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
		3g {
			label = "lr1200:blue:3g";
			gpios = <&gpio0 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
		4g {
			label = "lr1200:blue:4g";
			gpios = <&gpio0 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
		rssi1 {
			label = "lr1200:blue:rssi1";
			gpios = <&gpio1 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
		rssi2 {
			label = "lr1200:blue:rssi2";
			gpios = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
		rssi3 {
			label = "lr1200:blue:rssi3";
			gpios = <&gpio0 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
		rssi4 {
			label = "lr1200:blue:rssi4";
			gpios = <&gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};
};

&gpio1 {
	gpio_modem_reset {
		gpio-hog;
		gpios = <13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		output-high;
		line-name = "modem-reset";
	};
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "gpio", "i2c", "i2s", "refclk", "uart1", "wdt", "wled_an";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	mt76@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0x4>;
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x28>;
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <40000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x7b0000>;
			};
		};
	};
};
