--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -1759,6 +1759,52 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct board_info __initdata board_HG655b = {
+	.name				= "HW65x",
+	.expected_cpu_id		= 0x6368,
+
+	.has_pci			= 1,
+	.has_ohci0			= 1,
+	.has_ehci0			= 1,
+	.num_usbh_ports			= 2,
+
+	.has_caldata			= 1,
+	.caldata = {
+		{
+			.vendor			= PCI_VENDOR_ID_RALINK,
+			.caldata_offset		= 0x7c0000,
+			.slot			= 1,
+			.eeprom			= "rt2x00.eeprom",
+		},
+	},
+
+	.has_enetsw			= 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 1,
+				.name		= "port1",
+			},
+			[1] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 2,
+				.name		= "port2",
+			},
+			[2] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 3,
+				.name		= "port3",
+			},
+			[3] = {
+				.used		= 1,
+				.phy_id		= 4,
+				.name		= "port4",
+			},
+		},
+	},
+};
+
 static struct sprom_fixup __initdata vr3025u_fixups[] = {
 	{ .offset = 97, .value = 0xfeb3 },
 	{ .offset = 98, .value = 0x1618 },
@@ -2182,6 +2228,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_96368mvwg,
 	&board_96368mvngr,
 	&board_DGND3700v1_3800B,
+	&board_HG655b,
 	&board_P870HW51A_V2,
 	&board_VR3025u,
 	&board_VR3025un,
@@ -2285,6 +2332,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "comtrend,vr-3025u", .data = &board_VR3025u, },
 	{ .compatible = "comtrend,vr-3025un", .data = &board_VR3025un, },
 	{ .compatible = "comtrend,wap-5813n", .data = &board_WAP5813n, },
+	{ .compatible = "huawei,hg655b", .data = &board_HG655b, },
 	{ .compatible = "netgear,dgnd3700v1", .data = &board_DGND3700v1_3800B, },
 	{ .compatible = "zyxel,p870hw-51a-v2", .data = &board_P870HW51A_V2, },
 #endif
