/dts-v1/;

/include/ "mt7620a.dtsi"

/ {
	compatible = "asus,rp-n53", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "Asus RP-N53";

	palmbus@10000000 {
		gpio1: gpio@638 {
			status = "okay";
		};

		i2c@900 {
			status = "okay";
		};

		i2s@a00 {
			status = "okay";

			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&pcm_i2s_pins>;
		};

		spi@b00 {
			status = "okay";

			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "mx25l6405d";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@30000 {
					label = "u-boot-env";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@40000 {
					label = "factory";
					reg = <0x40000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@50000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x50000 0x7b0000>;
				};
			};
		};

		pcm@2000 {
			status = "okay";
		};

		gdma@2800 {
			status = "okay";
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "mdio", "rgmii1";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	gsw@10110000 {
		ralink,port4 = "ephy";

		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&ephy_pins>;
	};

	pcie@10140000 {
		status = "okay";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		touch {
			label = "touch";
			gpios = <&gpio1 0 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio1 1 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio1 2 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
		audio {
			label = "audio";
			gpios = <&gpio1 3 0>;
			linux,code = <0x101>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		backlight {
			label = "asus:white:back";
			gpios = <&gpio1 4 1>;
		};
		wifi0 {
			label = "asus:blue:5g3";
			gpios = <&gpio1 5 1>;
		};
		wifi1 {
			label = "asus:blue:5g2";
			gpios = <&gpio1 6 1>;
		};
		wifi2 {
			label = "asus:blue:5g1";
			gpios = <&gpio1 7 1>;
		};
		wifi3 {
			label = "asus:blue:wifi";
			gpios = <&gpio1 8 1>;
		};
		wifi4 {
			label = "asus:blue:2g1";
			gpios = <&gpio1 9 1>;
		};
		wifi5 {
			label = "asus:blue:2g2";
			gpios = <&gpio1 10 1>;
		};
		wifi6 {
			label = "asus:blue:2g3";
			gpios = <&gpio1 11 1>;
		};
	};
};
