/dts-v1/;

/include/ "bcm6328.dtsi"

/ {
	model = "ADB P.DG A4001N";
	compatible = "adb,a4001n", "brcm,bcm6328";

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 23 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 24 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		inet_red {
			label = "A4001N:red:inet";
			gpios = <&gpio0 1 0>;
		};
		power_green {
			label = "A4001N:green:power";
			gpios = <&gpio0 4 0>;
			default-state = "on";
		};
		power_red {
			label = "A4001N:red:power";
			gpios = <&gpio0 8 0>;
		};
		usb_green {
			label = "A4001N:green:usb";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
		};
		dsl_green {
			label = "A4001N:green:dsl";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
		};
	};
};
