/dts-v1/;

/include/ "ar9.dtsi"

/ {
	model = "FRITZ7320 - 1&1 HomeServer";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200 init=/etc/preinit";
	};

	memory@0 {
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	fpi@10000000 {
		localbus@0 {
			nor-boot@0 {
				compatible = "lantiq,nor";
				bank-width = <2>;
				reg = <0 0x0 0x1000000>;
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "urlader";
					reg = <0x00000 0x20000>;
					read-only;
				};

				partition@20000 {
					label = "firmware";
					reg = <0x20000 0xf60000>;
				};

				partition@f80000 {
					label = "tffs (1)";
					reg = <0xf80000 0x40000>;
					read-only;
				};

				partition@fc0000 {
					label = "tffs (2)";
					reg = <0xfc0000 0x40000>;
					read-only;
				};
			};
		};

		gpio: pinmux@E100B10 {
			pinctrl-names = "default";
			pinctrl-0 = <&state_default>;

			state_default: pinmux {
				pci {
					lantiq,groups = "gnt1", "req1", "req2", "req3", "req4", "gnt2", "gnt3", "gnt4";
					lantiq,function = "pci";
				};
				pci-in {
					lantiq,groups = "req1", "req2", "req3", "req4";
					lantiq,output = <0>;
					lantiq,open-drain = <1>;
					lantiq,pull = <2>;
				};
				pci-out {
					lantiq,groups = "gnt1", "gnt2", "gnt3", "gnt4";
					lantiq,output = <1>;
					lantiq,pull = <0>;
				};
			};
		};

		etop@E180000 {
			phy-mode = "mii";
			mac-address = [ 00 11 22 33 44 55 ];
		};

		ifxhcd@E101000 {
			status = "okay";
		};

		pci@E105400 {
			status = "okay";
			req-mask = <0xf>;
			lantiq,bus-clock = <33333333>;
			interrupt-map-mask = <0xf800 0x0 0x0 0x7>;
			interrupt-map = <0x7000 0 0 1 &icu0 30 1>;
			gpio-reset = <&gpio 21 0>;
			req-mask = <0xf>; /* GNT1 */
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <100>;

		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 1 1>;
			linux,code = <0xf7>;
		};
		dect {
			label = "dect";
			gpios = <&gpio 2 1>;
			linux,code = <0x102>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio 44 1>;
		};
		voice {
			label = "voice";
			gpios = <&gpio 47 1>;
		};
		dect {
			label = "dect";
			gpios = <&gpio 38 1>;
		};
		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&gpio 37 1>;
		};
		online {
			label = "online";
			gpios = <&gpio 35 1>;
		};
		online2 {
			label = "online2";
			gpios = <&gpio 45 1>;
		};
	};
};
