// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
// Copyright (c) 2022, Pawel Dembicki <paweldembicki@gmail.com>.
// Copyright (c) 2022, Giammarco Marzano <stich86@gmail.com>.
// Copyright (c) 2023, Andreas Böhler <dev@aboehler.at>

#include "qcom-ipq4018-mf287_common.dtsi"

/ {
	model = "ZTE MF287";
	compatible = "zte,mf287";
};

&gpio_modem_reset {
	gpios = <&tlmm 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
};

&key_reset {
	gpios = <&tlmm 63 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};

&key_wps {
	gpios = <&tlmm 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};

&led_status {
	gpios = <&tlmm 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};

&blsp1_spi1 {
	pinctrl-0 = <&spi_0_pins>;
	pinctrl-names = "default";
	status = "okay";
	cs-gpios = <&tlmm 54 GPIO_ACTIVE_HIGH>,
		   <&tlmm 59 GPIO_ACTIVE_HIGH>,
		   <&tlmm 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <24000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "0:SBL1";
				reg = <0x0 0x40000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "0:MIBIB";
				reg = <0x40000 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@60000 {
				label = "0:QSEE";
				reg = <0x60000 0x60000>;
				read-only;
			};

			partition@c0000 {
				label = "0:CDT";
				reg = <0xc0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@d0000 {
				label = "0:DDRPARAMS";
				reg = <0xd0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@e0000 {
				label = "0:APPSBLENV";
				reg = <0xe0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@f0000 {
				label = "0:APPSBL";
				reg = <0xf0000 0xc0000>;
				read-only;
			};

			partition@1b0000 {
				label = "0:reserved1";
				reg = <0x1b0000 0x50000>;
				read-only;
			};
		};
	};

	spi-nand@1 { /* flash@1 ? */
		compatible = "spi-nand";
		reg = <1>;
		spi-max-frequency = <24000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "fota-flag";
				reg = <0x0 0x140000>;
				read-only;
			};

			partition@140000 {
				label = "ART";
				reg = <0x140000 0x140000>;
				read-only;

				nvmem-layout {
					compatible = "fixed-layout";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					precal_art_1000: precal@1000 {
						reg = <0x1000 0x2f20>;
					};

					precal_art_5000: precal@5000 {
						reg = <0x5000 0x2f20>;
					};
				};
			};

			partition@280000 {
				label = "mac";
				reg = <0x280000 0x140000>;
				read-only;

				nvmem-layout {
					compatible = "fixed-layout";
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <1>;

					macaddr_mac_0: macaddr@0 {
						compatible = "mac-base";
						reg = <0x0 0x6>;
						#nvmem-cell-cells = <1>;
					};
				};
			};

			partition@3c0000 {
				label = "cfg-param";
				reg = <0x3c0000 0x600000>;
				read-only;
			};

			partition@9c0000 {
				label = "oops";
				reg = <0x9c0000 0x140000>;
			};

			partition@b00000 {
				label = "web";
				reg = <0xb00000 0x800000>;
			};

			partition@1300000 {
				label = "rootfs";
				reg = <0x1300000 0x2200000>;
			};

			partition@3500000 {
				label = "data";
				reg = <0x3500000 0x1900000>;
			};

			partition@4e00000 {
				label = "fota";
				reg = <0x4e00000 0x3200000>;
			};
		};
	};

	zigbee@2 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		compatible = "silabs,em3581";
		reg = <2>;
		spi-max-frequency = <12000000>;
	};
};

&tlmm {
	serial_pins: serial_pinmux {
		mux {
			pins = "gpio60", "gpio61";
			function = "blsp_uart0";
			bias-disable;
		};
	};

	spi_0_pins: spi_0_pinmux {
		pinmux {
			function = "blsp_spi0";
			pins = "gpio55", "gpio56", "gpio57";
			drive-strength = <12>;
			bias-disable;
		};

		pinmux_cs {
			function = "gpio";
			pins = "gpio54", "gpio59", "gpio1";
			drive-strength = <2>;
			bias-disable;
			output-high;
		};
	};
};

&wifi0 {
	qcom,ath10k-calibration-variant = "zte,mf287";
};

&wifi1{
	qcom,ath10k-calibration-variant = "zte,mf287";
};
