--- a/include/net/mac80211.h
+++ b/include/net/mac80211.h
@@ -1538,39 +1538,38 @@ ieee80211_tx_info_clear_status(struct ie
  *	hardware or driver)
  */
 enum mac80211_rx_flags {
-	RX_FLAG_MMIC_ERROR		= BIT(0),
-	RX_FLAG_DECRYPTED		= BIT(1),
-	RX_FLAG_ONLY_MONITOR		= BIT(2),
-	RX_FLAG_MMIC_STRIPPED		= BIT(3),
-	RX_FLAG_IV_STRIPPED		= BIT(4),
-	RX_FLAG_FAILED_FCS_CRC		= BIT(5),
-	RX_FLAG_FAILED_PLCP_CRC 	= BIT(6),
-	RX_FLAG_MACTIME_IS_RTAP_TS64	= BIT(7),
-	RX_FLAG_NO_SIGNAL_VAL		= BIT(8),
-	RX_FLAG_AMPDU_DETAILS		= BIT(9),
-	RX_FLAG_PN_VALIDATED		= BIT(10),
-	RX_FLAG_DUP_VALIDATED		= BIT(11),
-	RX_FLAG_AMPDU_LAST_KNOWN	= BIT(12),
-	RX_FLAG_AMPDU_IS_LAST		= BIT(13),
-	RX_FLAG_AMPDU_DELIM_CRC_ERROR	= BIT(14),
-	/* one free bit at 15 */
-	RX_FLAG_MACTIME			= BIT(16) | BIT(17),
-	RX_FLAG_MACTIME_PLCP_START	= 1 << 16,
-	RX_FLAG_MACTIME_START		= 2 << 16,
-	RX_FLAG_MACTIME_END		= 3 << 16,
-	RX_FLAG_SKIP_MONITOR		= BIT(18),
-	RX_FLAG_AMSDU_MORE		= BIT(19),
-	RX_FLAG_RADIOTAP_TLV_AT_END	= BIT(20),
-	RX_FLAG_MIC_STRIPPED		= BIT(21),
-	RX_FLAG_ALLOW_SAME_PN		= BIT(22),
-	RX_FLAG_ICV_STRIPPED		= BIT(23),
-	RX_FLAG_AMPDU_EOF_BIT		= BIT(24),
-	RX_FLAG_AMPDU_EOF_BIT_KNOWN	= BIT(25),
-	RX_FLAG_RADIOTAP_HE		= BIT(26),
-	RX_FLAG_RADIOTAP_HE_MU		= BIT(27),
-	RX_FLAG_RADIOTAP_LSIG		= BIT(28),
-	RX_FLAG_NO_PSDU			= BIT(29),
-	RX_FLAG_8023			= BIT(30),
+	RX_FLAG_MMIC_ERROR            = BIT(0),
+	RX_FLAG_DECRYPTED             = BIT(1),
+	RX_FLAG_ONLY_MONITOR          = BIT(2),
+	RX_FLAG_MMIC_STRIPPED         = BIT(3),
+	RX_FLAG_IV_STRIPPED           = BIT(4),
+	RX_FLAG_FAILED_FCS_CRC        = BIT(5),
+	RX_FLAG_FAILED_PLCP_CRC       = BIT(6),
+	RX_FLAG_MACTIME_IS_RTAP_TS64  = BIT(7),
+	RX_FLAG_NO_SIGNAL_VAL         = BIT(8),
+	RX_FLAG_AMPDU_DETAILS         = BIT(9),
+	RX_FLAG_PN_VALIDATED          = BIT(10),
+	RX_FLAG_DUP_VALIDATED         = BIT(11),
+	RX_FLAG_AMPDU_LAST_KNOWN      = BIT(12),
+	RX_FLAG_AMPDU_IS_LAST         = BIT(13),
+	RX_FLAG_AMPDU_DELIM_CRC_ERROR = BIT(14),
+	RX_FLAG_MACTIME               = BIT(15) | BIT(16),
+	RX_FLAG_MACTIME_PLCP_START    = 1 << 15,
+	RX_FLAG_MACTIME_START         = 2 << 15,
+	RX_FLAG_MACTIME_END           = 3 << 15,
+	RX_FLAG_SKIP_MONITOR          = BIT(17),
+	RX_FLAG_AMSDU_MORE            = BIT(18),
+	RX_FLAG_RADIOTAP_TLV_AT_END   = BIT(19),
+	RX_FLAG_MIC_STRIPPED          = BIT(20),
+	RX_FLAG_ALLOW_SAME_PN         = BIT(21),
+	RX_FLAG_ICV_STRIPPED          = BIT(22),
+	RX_FLAG_AMPDU_EOF_BIT         = BIT(23),
+	RX_FLAG_AMPDU_EOF_BIT_KNOWN   = BIT(24),
+	RX_FLAG_RADIOTAP_HE           = BIT(25),
+	RX_FLAG_RADIOTAP_HE_MU        = BIT(26),
+	RX_FLAG_RADIOTAP_LSIG         = BIT(27),
+	RX_FLAG_NO_PSDU               = BIT(28),
+	RX_FLAG_8023                  = BIT(29),
 };
 
 /**
