// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "rk356x-u-boot.dtsi"

&sdhci {
	cap-mmc-highspeed;
	mmc-ddr-1_8v;
	mmc-hs200-1_8v;
	mmc-hs400-1_8v;
	mmc-hs400-enhanced-strobe;
	pinctrl-0 = <&emmc_bus8 &emmc_clk &emmc_cmd &emmc_datastrobe>;
};

&vcc5v0_usb_host {
	/delete-property/ regulator-always-on;
	/delete-property/ regulator-boot-on;
};

&vcc5v0_usb_otg {
	/delete-property/ regulator-always-on;
	/delete-property/ regulator-boot-on;
};
