/dts-v1/;

/include/ "rt3050.dtsi"

/ {
	compatible = "WNCE2001", "ralink,rt3052-soc";
	model = "Netgear WNCE2001";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
	};

	palmbus@10000000 {
		spi@b00 {
			status = "okay";
			m25p80@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "mx25l3205d";
				reg = <0 0>;
				linux,modalias = "m25p80", "mx25l3205d";
				spi-max-frequency = <10000000>;

				partition@0 {
					label = "u-boot";
					reg = <0x0 0x30000>;
					read-only;
				};

				factory: partition@30000 {
					label = "factory";
					reg = <0x30000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@40000 {
					label = "config";
					reg = <0x40000 0x20000>;
					read-only;
				};

				partition@60000 {
					label = "language";
					reg = <0x60000 0x30000>;
					read-only;
				};

				partition@90000 {
					label = "pot";
					reg = <0x90000 0x10000>;
					read-only;
				};

				partition@a0000 {
					label = "checksum";
					reg = <0xa0000 0x10000>;
				};

				partition@b0000 {
					label = "firmware";
					reg = <0xb0000 0x350000>;
				};
			};
		};
	};

	pinctrl {
		state_default: pinctrl0 {
			gpio {
				ralink,group = "i2c", "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
				ralink,function = "gpio";
			};
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		power-green {
			label = "netgear:green:power";
			gpios = <&gpio0 8 1>;
		};
		power-red {
			label = "netgear:red:power";
			gpios = <&gpio0 9 1>;
		};
		wlan-green {
			label = "netgear:green:wlan";
			gpios = <&gpio0 12 0>;
		};
		wlan-red {
			label = "netgear:red:wlan";
			gpios = <&gpio0 13 0>;
		};
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 10 1>;
			linux,code = <0x198>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio0 0 1>;
			linux,code = <0x211>;
		};
		rt {
			label = "rt";
			gpios = <&gpio0 11 1>;
			linux,code = <0x100>;
		};
		ap {
			label = "ap";
			gpios = <&gpio0 7 1>;
			linux,code = <0x101>;
		};
	};
};
