From 0792ee462890fa96cf84dce7ca05634316b64c49 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Liu Ying <victor.liu@nxp.com>
Date: Tue, 9 May 2017 17:38:37 +0800
Subject: [PATCH] media: bus format: Add RGB666_1X30_PADLO support

This patch adds 30bit RGB666 with low padding support.

Signed-off-by: Liu Ying <victor.liu@nxp.com>
---
 include/uapi/linux/media-bus-format.h | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

--- a/include/uapi/linux/media-bus-format.h
+++ b/include/uapi/linux/media-bus-format.h
@@ -64,6 +64,7 @@
 #define MEDIA_BUS_FMT_RGB121212_1X36		0x1019
 #define MEDIA_BUS_FMT_RGB161616_1X48		0x101a
 #define MEDIA_BUS_FMT_RGB888_1X30_PADLO		0x101b
+#define MEDIA_BUS_FMT_RGB666_1X30_PADLO		0x101c
 
 /* YUV (including grey) - next is	0x202d */
 #define MEDIA_BUS_FMT_Y8_1X8			0x2001
